****

**Официальный дилер DAF в Нижнем Новгороде ООО "Приволжье-ТрансСервис НН"**

[**www.daf-nn.ru**](http://www.daf-nn.ru)

**= Продажи=Сервис=Запчасти=Кредит=Лизинг=Страхование=**

**Единый телефон: 8-800-333-06-44**





|  |
| --- |
| **Тентовый шторный полуприцеп KRONE Profi Liner 4, модель SD**  – это спроектированная и разработанная с учетом Ваших индивидуальных пожеланий серия. Она обеспечит безопасную и эффективную перевозку Ваших грузов даже в самых суровых дорожных условиях. |
|
| **Основное:** |  |  |  |  |  |
| Производитель | KRONE |
| Страна | Германия |
| Тип ТС | Полуприцеп шторный  |
| Категория ТС | Полуприцеп |

**Технические характеристики:**

**Технические характеристики**

Исполнение А 30 для допуска к эксплуатации на территории Российской Федерации

нагрузка на седельно-сцепное устройство 12.000 кг

осевая нагрузка 24.000 кг

допустимая общая масса 36.000 кг

технически возможная осевая нагрузка 27.000 кг

технически возможная общая масса 39.000 кг

высота седла тягача в незагруженном состоянии 1.150 мм

**Шасси**

Две Т-образные продольные балки, центральная продольная балка, а также внешняя рама сварены с поперечинами и траверсами.

**Оси/мост**

3 оси с допустимой нагрузкой 9.000 кг на каждую

межосевое расстояние 1.310 мм / 1.310 мм

оси SAF с пневмоподвеской и дисковыми тормозами 430 мм.

Усиленная балка оси расстояние осевого агрегата 7.650 мм

с устройством подъема и опускания, 1 клапан центрирование обода по ступице колеса

**Шины (колесные диски)**

6 штук, 385/65 R 22,5 (11,75 х 22,5), изготовитель по нашему выбору

1 запасное колесо, 385/65 R 22,5, изготовитель по нашему выбору

**Держатель запасного колеса**

корзиночного типа за осевым агрегатом

**Крылья**

пластмассовые, полукруглой формы

**Тормозная система**

тормозная система соответствует требованиям ЕС 71/320//EWG ff и ECE R13

2 противооткатных башмака

**Фонари**

Освещение и устройства подачи светового сигнала соответствуют требованиям ЕС

2 фонаря подсветки номерного знака

2 габаритных фонаря с резиновыми ручками

**Аксессуары**

1 пластмассовый ящик для инструментов из ПВХ

2 красно-желтых отражателя

**Днище**

водостойкий пол толщиной 30 мм, из плит клееной фанеры, все швы в полу герметизированы

прочность согласно стандарту DIN 283

допустимая нагрузка автопогрузчиком на пол составляет до 7.000 кг на ось

**Каркас крыши**

модель: AB 13620 AP

внутренние размеры: длина 13.620 мм x ширина

сдвижная крыша Edscha (Lite 125)

крыша сдвигается только в сторону задней части

**Передняя стенка**

Стальная передняя стенка, сквозная, с прочными угловыми стойками ограничение боковой загрузки

**Задняя стенка**

Стальные ворота на полную высоту с двойными запорными штангами устройство для натяжения тента в виде трещотки

перекрестное натяжение тента на заднем проеме при помощи ремней внутренняя ширина заднего проема 2.460 мм

**Стойки**

3 пары средних стоек, расположены друг напротив друга, с обеих сторон,

с возможностью установки в 6 положениях, внутренняя ширина 2.480 мм

**Тент**

1 тент из ПВХ, со сквозными вертикальными усилениями

вверху с роликами для сдвига тента, внизу с устройством натяжения тента

натяжной запорный механизм для устойчивости против опрокидывания расположен внизу из нержавеющей стали

**Покраска**

стальные части отполированы, загрунтованы по технологии KTL и покрыты порошковой краской

цвет тента по серебристый

*Надежный полуприцеп для грузоперевозок!*

*KRONE - проверенные немецкие технологии для российских условий эксплуатации!*

 **Цена: 30 000 евро с НДС**